**INFORMACJA DOTYCZĄCA BALUSTRADY ALUMINIOWEJ**

 **„Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem” znak IMP.272.2.7.2016**

Balustradę należy wykonać jako balustradę aluminiową, o wysokości h=110 cm wykonaną z profili aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie lakierem proszkowym, łączonych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej

Profile i przekroje elementów balustrady wg systemu producenta. Balustrady winny posiadać stosowne atesty/certyfikaty do zastosowań mostowych.