**Załącznik nr 1**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa/pieczęć Wykonawcy)

**Zestawienie klimatyzatorów podlegających konserwacji i przeglądom w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9**  **(7x8)** |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość**  **urządzeń** | **Moc chłodnicza** | **Miejsce instalacji** | **Ilość przeglądów i konserwacji w 1 roku (miesiąc konserwacji)** | **Ilość konserwacji i przeglądów urządzeń w okresie 36 miesięcy** | **Cena jednostkowa przeglądu i konserwacji jednego urządzenia w ciągu jednego miesiąca**  **w zł netto** | **Koszt konserwacji i przeglądów urządzeń w okresie 36 miesięcy**  **w zł netto** |
| **Budynek główny Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli**  **ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola** | | | | | | | | |
| 1 | AUX AM5-H42/4DR1  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt. 2 i 3) | 1 | 12,00 kW | 3 piętro -  zew. ściana północna | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 2 | AUX AMWM-H09/4R1(L)  Jednostka wew. ścienna | 4 | 2,55 kW | 3 piętro – pokoje: 306, 308, 309, 310 | 2  (kwiecień, październik) | 24 |  |  |
| 3 | AUX AMWM-H12/4R1(L)  Jednostka wew. ścienna | 1 | 3,60 kW | 3 piętro – pokój: 311 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 4 | AUX AM5-H42/4DR1  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt. 5 i 6 | 1 | 5,20 kW | 4 piętro – zew. ściana północna | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 5 | AUX AMWM-H09/4R1(L)  Jednostka wew. ścienna | 1 | 2,55 kW | 4 piętro – pokój: 403 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 6 | AUX AMWM-H12/4R1(L)  Jednostka wew. ścienna | 1 | 3,60 kW | 4 piętro – pokój: 401 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 7 | GREE GWHD(42)NK3AO  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt. 8 i 9) | 1 | 12,10 kW | 4 piętro – zew. ściana północna | 1  (kwiecień) | 3 |  |  |
| 8 | GREE GWH(07)RA-K3DNA3E/I  Jednostka wew. ścienna | 4 | 2,10 kW | 4 piętro – pokoje: 408, 409, 411, 412 | 1  (kwiecień) | 12 |  |  |
| 9 | GREE GWH(09)RB-K3DNA3G/I  Jednostka wew. ścienna | 1 | 2,60 kW | 4 piętro – pokój: 410 | 1  (kwiecień) | 3 |  |  |
| 10 | GREE GWHD(42)NK3AO  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt. 11 i 12) | 1 | 12,10 kW | 1 piętro – zew. ściana północna | 1  (kwiecień) | 3 |  |  |
| 11 | GREE GWH(07)RA-K3DNA3E/I  Jednostka wew. ścienna | 4 | 2,10 kW | 1 piętro – pokoje: 106, 107, 108, 109 | 1  (kwiecień) | 12 |  |  |
| 12 | GREE GWH(09)RB-K3DNA3G/I  Jednostka wew. ścienna | 1 | 2,60 kW | 2 piętro – pokój: 209 | 1  (kwiecień) | 3 |  |  |
| 13 | GREE GWH09KF-K3DNA6G  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt. 14) | 1 | 2,60 kW | 3 piętro; zew. ściana wschodnia | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 14 | GREE GWH09KF-K3DNA5G/I  Jednostka wew. ścienna | 1 | 2,60 kW | 3 piętro – pokój: 320 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 15 | KASAI FOCUS KWF-12HRDI  Jednostka zewnętrza  (zasilanie jedn. z pkt. 16) | 1 | 3,50 kW | 3 piętro; zew. ściana wschodnia | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 16 | KASAI FOCUS KWF-12HRDO  Jednostka wewnętrzna ścienna | 1 | 3,50 kW | 3 piętro – pokój: 320 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 17 | SAMSUNG AQ12TSBN  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt 18) | 2 | 3,50 kW | 1 piętro; zew. ściana południowa | 1  (kwiecień) | 6 |  |  |
| 18 | SAMSUNG AQ12TSBN  Jednostka wewnętrzna ścienna | 2 | 3,50 kW | 1 piętro; pokój 113 | 1  (kwiecień) | 6 |  |  |
| 19 | TOSHIBA RAS-13S2AH-ES2  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt 20) | 1 | 3,75 kW | 2 piętro; zew. ściana wschodnia | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 20 | TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2  Jednostka wewnętrzna ścienna | 1 | 3,75 kW | 2 piętro; pokój: 213 | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 21 | GREE GWHD(18)NK3DO  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt 22) | 1 | 5,00 kW | 2 piętro; zew. ściana wschodnia | 1  (kwiecień) | 3 |  |  |
| 22 | GREE GWH(09)MA-K3DNA3b/I  Jednostka wew. ścienna | 2 | 2,6 kW | 2 piętro:  pokój: 211 | 1  (kwiecień) | 6 |  |  |
| **Budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli**  **ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola** | | | | | | | | |
| 23 | MIDEA M4OB-36HFN1-Q  Jednostka zewnętrzna  (zasilanie jedn. z pkt 24 i 25) | 1 | 10,60 kW | parter – przy wejściu do archiwum | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| 24 | MIDEA MSMBAU-09HRFN1-QR  Jednostka wew. ścienna | 3 | 2,60 kW | parter – pomieszczenia archiwum | 2  (kwiecień, październik) | 18 |  |  |
| 25 | MIDEA MSMBBU-12HRFN1-QD  Jednostka wew. ścienna | 1 | 3,50 kW | pater – pomieszczenia archiwum | 2  (kwiecień, październik) | 6 |  |  |
| **Razem netto:** |  |
| VAT ….%: |  |
| **Razem brutto:** |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość) (data) (czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczęć i

podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)